# Akkumulátor-hűtés (Active Air Cooling)

A töltőkészülékbe integrált ventilátorvezérlés felügyeli a behelyezett akkumulátor hőmérsékletét. Amint az akkumulátor hőmérséklete meghaladja a 0 °C fokot, a ventilátor bekapcsol. A bekapcsolt ventilátor ventilátorzajt kelt.

Amennyiben nem működik a ventilátor, akkor az meghibásodott vagy az akkumulátor hőmérséklete < 0 °C. Ezáltal megnőhet a töltési idő.