# აკუმულატორის გაგრილება (Active Air Cooling)

დასამუხტ მოწყობილობაში ინტეგრირებული ვენტილატორის მართვის სისტემა აკონტროლებს ჩასმული აკუმულატორის ტემპერატურას. როგორც კი აკუმულატორის ტემპერატურა გადააჭარბებს 0 °C, ირთვება ვენტილატორი. ამასთან ჩართული ვენტილატორი წარმოქმნის ხმაურს.

თუ ვენტილატორი არ მუშაობს, ის შეიძლება გაუმართავი იყოს, ან აკუმულატორის ტემპერატურა < 0 °C. ამან შესაძლოა გაზარდოს დამუხტვის დრო.