# Accukoeling (Active Air Cooling)

De in het oplaadapparaat geïntegreerde ventilatorregeling controleert de temperatuur van de geplaatste accu. Zodra de accutemperatuur boven ca. 0 °C komt, wordt de ventilator ingeschakeld. De ingeschakelde ventilator produceert hierbij een geluid.

Draait de ventilator niet, dan is deze defect of is de accutemperatuur < 0 °C. Hierdoor kan de oplaadtijd langer worden.