# Bateria nuk karikohet

## Bateria nuk karikohet dhe treguesi i kuq monitorimi i temperaturës/gabim (3) pulson me të kuqe.

Shkaku: Karikuesi ka përcaktuar një gabim të brendshëm.

Ndihmë: Sigurohuni që të gjitha bateritë të jenë futur plotësisht. Hiqeni kordonin e rrymës dhe futeni përsëri. Nëse gabimi ndodh përsëri, kontrolloni karikuesin nga një qendër shërbimi e autorizuar Bosch e veglave elektrike.

Shkaku: Bateria nuk është futur siç duhet

Ndihmë: Futeni baterinë siç duhet në karikues.

Shkaku: Kontaktet e baterisë dhe të karikimit të ndotura

Ndihmë: Pastroni kontaktet e baterisë dhe të karikimit; p.sh. duke futur dhe hequr disa herë bateritë.

Shkaku: Bateria me defekt

Ndihmë: Zëvendësoni baterinë.

## Bateria nuk karikohet dhe treguesi (3) ndriçon me ngjyrë të kuqe.

Shkaku: Temperatura e baterisë jashtë diapazonit të temperaturës së karikimit

Ndihmë: Prisni deri sa temperatura e baterisë të jetë përsëri brenda diapazonit të lejuar të temperaturës së karikimit (0–45 °C).