# مشخصات فنی

شارژر | GAL 1880 CV
--- | ---
کلاس ایمنی | / II
جریان شارژA) | ‎8,0 A
ولتاژ شارژ باتری (تشخیص ولتاژ اتوماتیک) | ‎‎‎‎‎‎14,4–18 V‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
وزنB) | ‎0,66 kg

A)

  بسته به دما و نوع باتری قابل شارژ

B)

  وزن بدون کابل اتصال برق و بدون دوشاخه برق

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.