# Охолодження акумуляторної батареї (Active Air Cooling)

Система управління вентилятором, інтегрована в зарядний пристрій, контролює температуру акумулятора, що використовується. Як тільки температура акумулятора перевищить приблизно 0 °C, вмикається вентилятор. Увімкнений вентилятор при цьому створює шум при вентилюванні.

Якщо вентилятор не працює, це означає, що він несправний або температура акумулятора становить < 0 °C. Це може збільшити тривалість заряджання.