# Műszaki adatok

Töltőkészülék | GAL 1880 CV
--- | ---
Érintésvédelmi osztály | / II
TöltőáramA) | 8,0 A
Akkumulátor töltőfeszültség (a rendszer a feszültséget automatikusan felismeri) | 14,4–18 V
SúlyB) | 0,66 kg

A)

  a hőmérséklettő és az akkumulátor típustól függően

B)

  Súly hálózati csatlakozókábel és hálózati csatlakozódugó nélkül

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.