# Tekniset tiedot

Latauslaite | GAL 1880 CV
--- | ---
Suojausluokka | / II
LatausvirtaA) | 8,0 A
Akun latausjännite (automaattinen jännitteen tunnistus) | 14,4–18 V
PainoB) | 0,66 kg

A)

  riippuu lämpötilasta ja akkutyypistä

B)

  Paino ilman verkkovirtajohtoa ja pistotulppaa

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.