# Răcirea acumulatorului (Active Air Cooling)

Sistemul de comandă a ventilatorului integrat în încărcător monitorizează temperatura acumulatorului montat. Imediat ce temperatura acumulatorului depăşeşte valoarea de aproximativ 0 °C, ventilatorul se conectează. Ventilatorul conectat generează un zgomot de ventilaţie.

Dacă ventilatorul nu funcţionează, înseamnă că acesta este defect sau că temperatura acumulatorului este < 0 °C. În acest caz, durata de încărcare s-ar putea prelungi.