# Охлаждане на акумулаторната батерия (Active Air Cooling – Активно въздушно охлаждане)

Интегрираното в зарядното устройство управление на вентилатора следи температурата на използваната акумулаторна батерия. Когато температурата на акумулаторната батерия е над ок. 0 °C, вентилаторът се включва. Включеният вентилатор генерира при това шум.

Ако вентилаторът не работи, той е дефектен или температурата на акумулаторната батерия е < 0 °C. Така времето на зареждане може да се удължи.