# Czasy ładowania

Poniższa tabela przedstawia orientacyjny czas w minutach potrzebny do osiągnięcia żądanego stanu naładowania, w zależności od typu akumulatora i trybu ładowania. Czasy ładowania mogą się różnić. Dalsze informacje można znaleźć na stronie: www.bosch-professional.com/wac.

Akumulator |
--- | ---
GBA 18V 2.0 Ah | ≈30
GBA 18V 4.0 Ah | ≈35
GBA 18V 5.0 Ah | ≈45
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈51
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈49
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈83
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈126

odpowiada stanowi naładowania do pełna