# Аккумуляторды суыту (Active Air Cooling)

Зарядтағыш құрылғыға кіріктірілген желдеткіштерді басқару жүйесі пайдаланылатын аккумуляторлардың температурасын бақылайды. Аккумулятор температурасы 0 °C шамасынан жоғары көтерілгенде, желдеткіш қосылады. Қосылған желдеткіш желдету шуылын шығарады.

Желдеткіш іске қосылмаса, бұл оның ақаулы екендігін немесе аккумулятор температурасы < 0 °C болғанын білдіреді. Бұл ретте зарядтау уақыты ұзаруы мүмкін.