# Chłodzenie akumulatora (Active Air Cooling)

Ładowarka posiada wbudowany sterownik wentylatora, który nadzoruje temperaturę włożonego akumulatora. Wentylator włącza się, gdy temperatura akumulatora przekroczy ok. 0 °C. Włączony wentylator generuje szum.

Jeżeli wentylator nie działa, oznacza to, że jest uszkodzony lub temperatura akumulatora wynosi < 0 °C. Może to spowodować wydłużenie czasu ładowania.