# Refrigeración del acumulador (Active Air Cooling)

La regulación del ventilador integrada en el cargador controla la temperatura del acumulador utilizado. Tan pronto como la temperatura del acumulador supera aprox. los 0 °C, el ventilador se conecta. El ventilador conectado genera un ruido de ventilación.

Si el ventilador no funciona, está defectuoso o la temperatura del acumulador es < 0 °C. Así, puede aumentar el tiempo de carga.