# Technische gegevens

Oplaadapparaat | GAL 1880 CV
--- | ---
Isolatieklasse | / II
LaadstroomA) | 8,0 A
Oplaadspanning accu (automatische spanningsherkenning) | 14,4–18 V
GewichtB) | 0,66 kg

A)

  afhankelijk van temperatuur en accutype

B)

  Gewicht zonder netsnoer en zonder netstekker

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.