# Arrefecimento da bateria (Active Air Cooling)

O comando de ventilação integrado no carregador monitoriza a temperatura da bateria inserida. Assim que a temperatura estiver acima de aprox. 0 °C, o ventilador liga-se. O ventilador ligado causa um ruído de ventilação.

Se o ventilador não funcionar, está com defeito ou a temperatura da bateria é < 0 °C. Dessa forma, o tempo de carga pode prolongar-se.