# Indicatorul cu aprindere intermitentă al nivelului de încărcare a acumulatorului

Procesul de încărcare rapidă este semnalizat de aprinderea intermitentă şi în cadenţă rapidă a indicatorului verde al nivelului de încărcare (2).

Acumulatorul poate fi extras şi utilizat în orice moment.

Imediat ce acumulatorul este încărcat la aproximativ 80% din capacitate, indicatorul verde al nivelului de încărcare se aprinde intermitent într-o cadenţă mai lentă. Procesul de încărcare rapidă este acum încheiat. Dacă acumulatorul rămâne în încărcător, procesul de încărcare este finalizat la o viteză mai mică.