# Hlađenje akumulatora (Active Air Cooling)

Upravljanje ventilatorom, koje je integrisano u punjač, kontroliše temperaturu postavljenog akumulatora. Ventilator se uključuje kada se temperatura akumulatora nalazi iznad otprilike 0 °C. Uključeni ventilator pri tome proizvodi zvukove ventilacije.

Ako ventilator ne radi, to znači da je neispravan ili da je temperatura akumulatora < 0 °C. Zbog toga vreme punjenja može da bude duže.