# Technische Daten

Ladegerät | GAL 1880 CV
--- | ---
Schutzklasse | / II
LadestromA) | 8,0 A
Akku-Ladespannung (automatische Spannungserkennung) | 14,4–18 V
GewichtB) | 0,66 kg

A)

  abhängig von Temperatur und Akkutyp

B)

  Gewicht ohne Netzanschlussleitung und ohne Netzstecker

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.