# مشخصات فنی

سنگ فرز |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
ولتاژ نامی | V=‎ | 18 | 18 | 18 | 18
سرعت نامیA) | min-1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
محدوده تنظیم سرعت | min-1 | – | – | ‎3000–9000‎ | ‎3000–9000‎
حداکثر قطر صفحه ساب/قطر صفحه سنباده لاستیکی | mm | 115 | 125 | 115 | 125
رزوه محور سایش |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
حداکثر طول رزوه محور سایش | mm | 22 | 22 | 22 | 22
متوقف کننده ضربه زن |  | ● | ● | ● | ●
محافظ استارت مجدد |  | ● | ● | ● | ●
ترمز متوقف كننده تدریجی |  | ● | ● | ● | ●
سیستم خاموش شدن در اثر ضربه |  | ● | ● | ● | ●
انتخاب سرعت |  | – | – | ● | ●
وزنB) | kg | ‎2,0–3,3‎ | ‎2,0–3,3‎ | ‎2,0–3,3‎ | ‎2,0–3,3‎
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C | ‎0 ... +35‎ | ‎0 ... +35‎ | ‎0 ... +35‎ | ‎0 ... +35‎
دمای مجاز محیط هنگام کارC) و هنگام انبار کردن | ‎°C | ‎–20 ... +50‎ | ‎–20 ... +50‎ | ‎–20 ... +50‎ | ‎–20 ... +50‎
باتری های قابل شارژ سازگار |  | GBA 18V... ProCORE18V...‎ | GBA 18V... ProCORE18V...‎ | GBA 18V... ProCORE18V...‎ | GBA 18V... ProCORE18V...‎
باتری های قابل شارژ توصیه شده |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah
شارژرهای توصیه شده |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎ | GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎ | GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎ | GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎

A)

  اندازه گیری شده در دمای ‎20−25 °C‎ با باتری قابل شارژ ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  بسته به باتری قابل شارژ (5)، قاب محافظ ((11)، (10)، (12)) و دسته کمکی مورد استفاده ((8)، (7))

C)

  توان محدود برای دمای ‎< 0 °C

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.