# Technické údaje

Uhlová brúska |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Menovité napätie | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Menovité otáčkyA) | ot/min | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000
Rozsah nastavenia otáčok | ot/min | – | – | 3 000–9 000 | 3 000–9 000
Max. priemer brúsneho kotúča/priemer gumeného brúsneho taniera | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Závit brúsneho vretena |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Max. dĺžka závitu brúsneho vretena | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Vypnutie pri spätnom ráze |  | ● | ● | ● | ●
Ochrana pred opätovným spustením |  | ● | ● | ● | ●
Dobehová brzda |  | ● | ● | ● | ●
Vypínanie pri náraze |  | ● | ● | ● | ●
Predvoľba otáčok |  | – | – | ● | ●
HmotnosťB) | kg | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Povolená teplota okolia pri prevádzkeC) a pri skladovaní | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Kompatibilné akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Odporúčané akumulátory |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah
Odporúčané nabíjačky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Merané pri 20−25 °C s akumulátorom ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  V závislosti od použitého akumulátora (5), použitého ochranného krytu ((11), (10), (12)) a použitej prídavnej rukoväti ((8), (7))

C)

  obmedzený výkon pri teplotách < 0 °C

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.