# Tehnički podaci

Kutna brusilica |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Nazivni napon | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Nazivni broj okretajaA) | min–1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Područje namještanja broja okretaja | min–1 | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
Maks. promjer brusne ploče/gumenog brusnog tanjura | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Navoj brusnog vretena |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Maks. dužina navoja brusnog vretena | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Isključivanje kod povratnog udarca |  | ● | ● | ● | ●
Zaštita od ponovnog pokretanja |  | ● | ● | ● | ●
Inercijska kočnica |  | ● | ● | ● | ●
Isključivanje kod udarca o pod |  | ● | ● | ● | ●
Predbiranje broja okretaja |  | – | – | ● | ●
TežinaB) | kg | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduC) i kod skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Kompatibilne aku-baterije |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Preporučene aku-baterije |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  ovisno o korištenoj aku-bateriji (5), korištenom štitniku ((11), (10), (12)) i korištenoj dodatnoj ručki ((8), (7))

C)

  ograničeni učinak pri temperaturama < 0 °C

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.