# Technische gegevens

Haakse slijpmachine |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Nominale spanning | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Nominaal toerentalA) | min–1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Instelbereik toerental | min–1 | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
Max. slijpschijfdiameter/diameter rubber schuurplateau | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Schroefdraad slijpas |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Max. schroefdraadlengte van de slijpas | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Terugslaguitschakeling |  | ● | ● | ● | ●
Nulspanningsbeveiliging |  | ● | ● | ● | ●
Uitlooprem |  | ● | ● | ● | ●
Valuitschakeling |  | ● | ● | ● | ●
Toerentalinstelling |  | – | – | ● | ●
GewichtB) | kg | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Compatibele accu's |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Aanbevolen accu's |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah
Aanbevolen oplaadapparaten |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Gemeten bij 20−25 °C met accu ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  afhankelijk van de gebruikte accu (5), de gebruikte beschermkap ((11), (10), (12)) en van de gebruikte extra handgreep ((8), (7))

C)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.