# Tehniskie parametri

Leņķa slīpmašīna |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Nominālais spriegums | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Nominālais apgriezienu skaitsA) | min-1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Apgriezienu skaita regulēšanas diapazons | min-1 | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
Maks. slīpripas/gumijas slīpēšanas pamatnes diametrs | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Slīpēšanas darbvārpstas vītne |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Maks. slīpēšanas darbvārpstas vītnes garums | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Atsitiena izslēgšana |  | ● | ● | ● | ●
Aizsardzība pret atkārtotu ieslēgšanos |  | ● | ● | ● | ●
Izskrējiena bremze |  | ● | ● | ● | ●
Izslēgšanās trieciena dēļ |  | ● | ● | ● | ●
Apgriezienu skaita regulēšana |  | – | – | ● | ●
SvarsB) | kg | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3
Ieteicamā apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra darbības laikāC) un glabāšanas laikā | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Saderīgie akumulatori |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Ieteicamie akumulatori |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah
Ieteicamās uzlādes ierīces |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mērījums 20−25 °C temperatūrā ar akumulatoru ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  atkarībā no izmantotā akumulatora (5), aizsargpārsega ((11), (10), (12)) un no izmantotā papildroktura ((8), (7))

C)

  ierobežota jauda pie temperatūras vērtībām < 0 °C

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.