# Techniniai duomenys

Kampinio šlifavimo mašina |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Nominalioji įtampa | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Vardinis sūkių skaičiusA) | min–1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Sūkių skaičiaus reguliavimo diapazonas | min–1 | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
Maks. šlifavimo disko skersmuo/guminio lėkštinio šlifavimo disko skersmuo | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Šlifavimo suklio sriegis |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Maks. šlifavimo suklio sriegio ilgis | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Apsauga nuo atatrankos užstrigus įrankiui |  | ● | ● | ● | ●
Apsauga nuo pakartotinio įsijungimo |  | ● | ● | ● | ●
Inercinis stabdys |  | ● | ● | ● | ●
Išjungimo įtaisas, suveikiantis sutrenkus įrankį |  | ● | ● | ● | ●
Sūkių skaičiaus išankstinis nustatymas |  | – | – | ● | ●
SvorisB) | kg | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantC) ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Suderinami akumuliatoriai |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah
Rekomenduojami krovikliai |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus (5), naudojamo apsauginio gaubto ((11), (10), (12)) ir naudojamos papildomos rankenos ((8), (7))

C)

  ribota galia, esant temperatūrai < 0 °C

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.