# Preselección de revoluciones

## (GWS 18V-11 S)

Con la rueda de ajuste de la preselección del número de revoluciones (4) puede preseleccionar el número de revoluciones necesario también durante el servicio. Los valores indicados en la siguiente tabla son solamente valores de orientación.

Material | Aplicación | Útil | Posición rueda de ajuste
--- | --- | --- | ---
Metal | Decapado de pintura | Hoja lijadora | 2–3
Metal | Cepillado, desoxidación | Cepillo de vaso, hoja lijadora | 3
Acero inoxidable | Lijado | Disco abrasivo/Disco de fibras | 4–6
Metal | Desbastado | Disco abrasivo | 6
Metal | División | Disco de tronzar | 6
Piedra | División | Disco tronzador diamantado | 6

- Las revoluciones admisibles del accesorio deberán ser como mínimo iguales a las revoluciones máximas indicadas en la herramienta eléctrica. Aquellos accesorios que giren a unas revoluciones mayores a las admisibles pueden llegar a romperse y salir desprendidos.

Escalón de preselección de revoluciones | GWS 18V-11 S [min-1]
--- | ---
1 | 3000
2 | 4500
3 | 5400
4 | 6200
5 | 7000
6 | 9000

Los valores indicados de los escalones de números de revoluciones son valores de orientación.