# Datos técnicos

Amoladora angular |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Tensión nominal | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Número de revoluciones nominalA) | min-1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Margen de ajuste de revoluciones | min-1 | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
Máx. diámetro de disco abrasivo/diámetro de plato lijador de goma | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Rosca de husillo amolador |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Máx. longitud de rosca del husillo amolador | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Desconexión de retroceso |  | ● | ● | ● | ●
Protección contra rearranque |  | ● | ● | ● | ●
Freno de marcha por inercia |  | ● | ● | ● | ●
Desconexión de choque |  | ● | ● | ● | ●
Preselección de revoluciones |  | – | – | ● | ●
PesoB) | kg | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoC) y el almacenamiento | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Acumuladores compatibles |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Acumuladores recomendados |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah
Cargadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Medido a 20−25 °C con acumulador ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  dependiente del acumulador utilizado (5), de la cubierta protectora utilizada ((11), (10), (12)) y de la empuñadura adicional utilizada ((8), (7))

C)

  potencia limitada a temperaturas < 0 °C

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.