# Dados técnicos

Rebarbadora |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Tensão nominal | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Rotações ‌nominaisA) | r.p.m. | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Ajuste do número de rotações | r.p.m. | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
Diâmetro máx. dos discos de rebarbar/diâmetro do prato de lixar em borracha | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Rosca do veio de retificação |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Comprimento máx. da rosca do veio de retificação | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Desativação de contragolpe |  | ● | ● | ● | ●
Proteção contra rearranque involuntário |  | ● | ● | ● | ●
Travão de inércia |  | ● | ● | ● | ●
Desligamento em caso de queda |  | ● | ● | ● | ●
Pré-seleção da velocidade de rotação |  | – | – | ● | ●
PesoB) | kg | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoC) e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Baterias compatíveis |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Baterias recomendadas |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah
Carregadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Medido a 20–25 °C com bateria ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  dependendo da bateria utilizada (5), da tampa de proteção utilizada ((11), (10), (12)) e do punho adicional utilizado ((8), (7))

C)

  potência limitada perante temperaturas < 0 °C

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.