# Technische Daten

Winkelschleifer |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Nennspannung | V= | 18 | 18 | 18 | 18
NenndrehzahlA) | min-1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Drehzahleinstellbereich | min-1 | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
max. Schleifscheibendurchmesser/Gummischleiftellerdurchmesser | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Schleifspindelgewinde |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
max. Gewindelänge der Schleifspindel | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Rückschlagabschaltung |  | ● | ● | ● | ●
Wiederanlaufschutz |  | ● | ● | ● | ●
Auslaufbremse |  | ● | ● | ● | ●
Aufprallabschaltung |  | ● | ● | ● | ●
Drehzahlvorwahl |  | – | – | ● | ●
GewichtB) | kg | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | –20...+50 | –20...+50 | –20...+50 | –20...+50
kompatible Akkus |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
empfohlene Akkus |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah
empfohlene Ladegeräte |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  gemessen bei 20–25 °C mit Akku ProCORE18V 12.0Ah

B)

  abhängig vom verwendeten Akku (5), der verwendeten Schutzhaube ((11), (10), (12)) und vom verwendeten Zusatzgriff ((8), (7))

C)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.