# Tehnički podaci

Ugaona brusilica |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Nominalni napon | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Nominalni broj obrtajaA) | min-1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Opseg podešavanja broja obrtaja | min-1 | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
Maksimalni prečnik brusnog diska/gumenog brusnog tanjira | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Navoj brusnog vretena |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Maksimalna dužina navoja brusnog vretena | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Povratno isključivanje |  | ● | ● | ● | ●
Zaštita od ponovnog pokretanja |  | ● | ● | ● | ●
Inerciona kočnica |  | ● | ● | ● | ●
Isključivanje u slučaju udara |  | ● | ● | ● | ●
Izbor broja obrtaja |  | – | – | ● | ●
TežinaB) | kg | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
dozvoljena temperatura okruženja u raduC) prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Kompatibilni akumulatori |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Preporučeni akumulatori |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  u zavisnosti od korišćenog akumulatora (5), zaštitne haube koju koristite ((11), (10), (12)) i dodatne drške koju koristite ((8), (7))

C)

  ograničeni učinak na temperaturama < 0 °C

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.