# Date tehnice

Polizor unghiular |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Tensiune nominală | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Turaţie nominalăA) | rot/min | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Domeniu de reglare a turaţiei | rot/min | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
Diametru maxim discuri de şlefuire/diametru maxim disc-suport din cauciuc | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Filet arbore de polizat |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Lungime maximă filet arbore de polizat | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Deconectare în caz de recul |  | ● | ● | ● | ●
Protecţie la repornire |  | ● | ● | ● | ●
Frână de întrerupere |  | ● | ● | ● | ●
Dispozitiv de deconectare în caz de impact |  | ● | ● | ● | ●
Preselectare a turaţiei |  | – | – | ● | ●
GreutateB) | kg | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3
Temperatură ambientală recomandată în timpul încărcării | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatură ambientală admisă în timpul funcţionăriiC) şi pe perioada depozitării | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Acumulatori compatibili |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Acumulatori recomandaţi |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Încărcătoare recomandate |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Măsurat la 20−25 °C cu acumulatorul ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  în funcţie de acumulatorul utilizat (5), de capacul de protecţie utilizat ((11), (10), (12)) şi de mânerul auxiliar utilizat ((8), (7))

C)

  performanţe limitate la temperaturi < 0 °C

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.