# Tekniske data

Vinkelsliber |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Nominel spænding | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Nominelt omdrejningstalA) | o/min | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Område til indstilling af omdrejningstal | o/min | – | – | 3000-9000 | 3000-9000
Maks. slibeskivediameter/gummislibeskivediameter | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Slibespindelgevind |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Maks. gevindlængde af slibespindel | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Tilbageslagsfrakobling |  | ● | ● | ● | ●
Genstartsbeskyttelse |  | ● | ● | ● | ●
Udløbsbremse |  | ● | ● | ● | ●
Kollisionsfrakobling |  | ● | ● | ● | ●
Forvalg af omdrejningstal |  | – | – | ● | ●
VægtB) | kg | 2,0-3,3 | 2,0-3,3 | 2,0-3,3 | 2,0-3,3
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50
Kompatible akkuer |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Anbefalede akkuer |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah
Anbefalede ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Målt ved 20−25 °C med akku ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  Afhængigt af den anvendte akku (5), den anvendte beskyttelsesskærm ((11), (10), (12)) og det anvendte ekstrahåndtag ((8), (7))

C)

  begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.