# Teknik veriler

Taşlama makinesi |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Nominal gerilim | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Nominal devir sayısıA) | dev/dak | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Devir sayısı ayar alanı | dev/dak | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
Maks. kesme diski çapı/lastik zımpara tablası çapı | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Taşlama mili dişi |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Taşlama milinin maks. diş uzunluğu | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Sıkışma emniyeti |  | ● | ● | ● | ●
Yeniden çalışma emniyeti |  | ● | ● | ● | ●
Boşta çalışma freni |  | ● | ● | ● | ●
Çarpma (darbe) kapatması |  | ● | ● | ● | ●
Hız ön seçimi |  | – | – | ● | ●
AğırlıkB) | kg | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
ÇalışmaC) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Uyumlu aküler |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Tavsiye edilen aküler |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah
Önerilen şarj cihazları |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20−25 °C'de akü ProCORE18V 12.0Ah ile ölçülmüştür.

B)

  kullanılan aküye (5), kullanılan koruyucu kapağa ((11), (10), (12)) ve kullanılan ilave tutamağa ((8), (7)) bağlı olarak

C)

  < 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.