# Dati tecnici

Smerigliatrice angolare |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Tensione nominale | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Numero di giri nominaleA) | giri/min | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Campo di regolazione del numero di giri | giri/min | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
Diametro max. mola abrasiva/platorello in gomma | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Filettatura del mandrino portamola |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Lunghezza max. filettatura del mandrino portamola | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Disinserimento in caso di contraccolpo |  | ● | ● | ● | ●
Protezione contro il riavvio accidentale |  | ● | ● | ● | ●
Freno di arresto graduale |  | ● | ● | ● | ●
Disinserimento in caso di urto |  | ● | ● | ● | ●
Preselezione del numero di giri |  | – | – | ● | ●
PesoB) | kg | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Batterie compatibili |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Batterie consigliate |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah
Caricabatteria consigliati |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Misurazione a 20−25 °C con batteria ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  a seconda della batteria (5), della cuffia di protezione ((11), (10), (12)) e dell’impugnatura supplementare utilizzate ((8), (7))

C)

  Prestazioni limitate con temperature < 0 °C

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.