# Tehnilised andmed

Nurklihvmasin |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Nimipinge | V= | 18 | 18 | 18 | 18
NimipöörlemiskiirusA) | min–1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Pöörlemiskiiruse seadevahemik | min–1 | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
Lihvketta/kummist lihvtaldriku max läbimõõt | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Lihvspindli keere |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Lihvspindli keerme max pikkus | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Väljalülitumine tagasilöögi korral |  | ● | ● | ● | ●
Taaskäivitumiskaitse |  | ● | ● | ● | ●
Väljajooksupidur |  | ● | ● | ● | ●
Väljalülitumine kukkumise korral |  | ● | ● | ● | ●
Pöörlemiskiiruse eelvalik |  | – | – | ● | ●
KaalB) | kg | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselC) ja hoiustamisel | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Ühilduvad akud |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Soovitatavad akud |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah
empfohlene Ladegeräte |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mõõdetud 20−25 °C juures akuga ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  olenevalt kasutatavast akust (5), kasutatavast kaitsekattest ((11), (10), (12)) ja kasutatavast lisakäepidemest ((8), (7))

C)

  piiratud jõudlus temperatuuridel < 0 °C

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.