# Τεχνικά χαρακτηριστικά

Γωνιακός λειαντήρας |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Ονομαστική τάση | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Ονομαστικός αριθμός στροφώνA) | min–1 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000
Περιοχή ρύθμισης αριθμού στροφών | min–1 | – | – | 3.000–9.000 | 3.000–9.000
Μέγιστη διάμετρος δίσκου λείανσης/διάμετρος λαστιχένιου δίσκου λείανσης | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Σπείρωμα άξονα λείανσης |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Μέγιστο μήκος σπειρώματος του άξονα λείανσης | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Απενεργοποίηση ανάδρασης |  | ● | ● | ● | ●
Προστασία από αθέλητη επανεκκίνηση |  | ● | ● | ● | ●
Φρένο αδρανείας |  | ● | ● | ● | ●
Απενεργοποίηση πρόσκρουσης |  | ● | ● | ● | ●
Προεπιλογή αριθμού στροφών |  | – | – | ● | ●
ΒάροςB) | kg | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαC) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Συμβατές μπαταρίες |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μπαταρία (5), τον χρησιμοποιούμενο προφυλακτήρα ((11), (10), (12)) και τη χρησιμοποιούμενη πρόσθετη λαβή ((8), (7))

C)

  περιορισμένη απόδοση στις θερμοκρασίες < 0 °C

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.