# Műszaki adatok

Sarokcsiszoló |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Névleges feszültség | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Névleges fordulatszámA) | perc-1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Fordulatszám-beállítási tartomány | perc-1 | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
Max. csiszolótárcsa-átmérő/gumi csiszolótányér átmérő | mm | 115 | 125 | 115 | 125
A csiszolótengely menete |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
A csiszolótengely menet max. hossza | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Visszarúgás elleni kikapcsolás |  | ● | ● | ● | ●
Újraindulás elleni védelem |  | ● | ● | ● | ●
Kifutásfék |  | ● | ● | ● | ●
Ütközési kikapcsoló |  | ● | ● | ● | ●
Fordulatszám-előválasztás |  | – | – | ● | ●
SúlyB) | kg | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésC) és a tárolás során | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Kompatibilis akkumulátorok |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Javasolt akkumulátorok |  | GBA 18V... ≥ 4,0Ah ProCORE18V... ≥ 4,0Ah | GBA 18V... ≥ 4,0Ah ProCORE18V... ≥ 4,0Ah | GBA 18V... ≥ 4,0Ah ProCORE18V... ≥ 4,0Ah | GBA 18V... ≥ 4,0Ah ProCORE18V... ≥ 4,0Ah
Javasolt töltőkészülékek |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20−25 °C hőmérsékleten a ProCORE18V 12.0Ah akkumulátorral mérve.

B)

  A felhasználásra kerülő (5) akkumulátortól, a felhasználásra kerülő védőbúrától ((11), (10), (12)) és az alkalmazásra kerülő pótfogantyútól ((8), (7)) függően

C)

  < 0 °C hőmérsékletek mellett korlátozott teljesítmény

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.