# Technické údaje

Úhlová bruska |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Číslo výrobku |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Jmenovité napětí | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Jmenovité otáčkyA) | ot/min | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000
Rozsah nastavení otáček | ot/min | – | – | 3 000–9 000 | 3 000–9 000
Max. průměr brusného kotouče/průměr gumového brusného kotouče | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Závit brusného vřetena |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Max. délka závitu brusného vřetena | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Vypnutí při zpětném rázu |  | ● | ● | ● | ●
Ochrana proti opětovnému zapnutí |  | ● | ● | ● | ●
Doběhová brzda |  | ● | ● | ● | ●
Vypnutí při nárazu |  | ● | ● | ● | ●
Předvolba otáček |  | – | – | ● | ●
HmotnostB) | kg | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35 | 0 až +35 | 0 až +35 | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuC) a při skladování | °C | –20 až +50 | –20 až +50 | –20 až +50 | –20 až +50
Kompatibilní akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Doporučené akumulátory |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Doporučené nabíječky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  v závislosti na použitém akumulátoru (5), použitém ochranném krytu ((11), (10), (12)) a použité přídavné rukojeti ((8), (7))

C)

  Omezený výkon při teplotách < 0 °C

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.