# Tekniset tiedot

Kulmahiomakone |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Nimellisjännite | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Nimellinen kierroslukuA) | min-1 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000
Kierrosluvun säätöalue | min-1 | – | – | 3 000–9 000 | 3 000–9 000
Hiomalaikan / kumisen hiomalautasen maksimihalkaisija | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Hiomakaran kierre |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Hiomakaran suurin kierrepituus | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Toiminnan pikapysäytys |  | ● | ● | ● | ●
Uudelleenkäynnistyssuoja |  | ● | ● | ● | ●
Pysäytysjarru |  | ● | ● | ● | ●
Turvakatkaisin |  | ● | ● | ● | ●
Kierrosluvun valinta |  | – | – | ● | ●
PainoB) | kg | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäC) ja säilytyksessä | °C | –20...+50 | –20...+50 | –20...+50 | –20...+50
Yhteensopivat akut |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Suositellut akut |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah
Suositellut latauslaitteet |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mitattu 20−25 °C:n lämpötilassa akun ProCORE18V 12.0Ah kanssa.

B)

  Riippuu käytettäväsä akusta (5), käytettävästä suojuksesta ((11), (10), (12)) ja käytettävästä lisäkahvasta ((8), (7))

C)

  rajoitettu teho, kun lämpötila < 0 °C

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.