# Tekniska data

Vinkelslip |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Märkspänning | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Nominellt varvtalA) | v/min | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Område för varvtalsinställning | v/min | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
Max. slipskivediameter/gummisliprondelldiameter | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Slipspindelgänga |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Max. gänglängd för slipspindeln | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Bakslagsfrånkoppling |  | ● | ● | ● | ●
Skydd mot oavsiktlig återstart |  | ● | ● | ● | ●
Utloppsbroms |  | ● | ● | ● | ●
Stötavstängning |  | ● | ● | ● | ●
Inställning av varvtal |  | – | – | ● | ●
ViktB) | kg | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Kompatibla batterier |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Rekommenderade batterier |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah
Rekommenderade laddare |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Uppmätt vid 20−25 °C med batteri ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  Beroende på batteri (5), skyddskåpa ((11), (10), (12)) och stödhandtag ((8), (7))

C)

  begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.