# Встановлення кількості обертів

## (GWS 18V-11 S)

За допомогою коліщатка для встановлення кількості обертів (4) можна встановлювати необхідну кількість обертів, також під час роботи. Дані, що містяться в нижчеподаній таблиці, – лише рекомендація.

Матеріал | Застосування | Робочий інструмент | Положення коліщатка
--- | --- | --- | ---
Метал | Знімання фарби | Шліфувальна шкурка | 2–3
Метал | Крацювання, видалення іржі | Чашкова щітка, абразивна шкурка | 3
Нержавіюча сталь | Шліфування | Шліфувальний круг/фібровий круг | 4–6
Метал | Обдирне шліфування | Шліфувальний круг | 6
Метал | Розрізання | Відрізний круг | 6
Каміння | Розрізання | Алмазний відрізний круг | 6

- Допустима кількість обертів приладдя повинна як мінімум відповідати максимальній кількості обертів, що зазначена на електроінструменті. Приладдя, що обертається швидше дозволеного, може зламатися і розлетітися.

Рівень вибору частоти обертів | GWS 18V-11 S [об/хв]
--- | ---
1 | 3000
2 | 4500
3 | 5400
4 | 6200
5 | 7000
6 | 9000

Наведені значення ступенів кількості обертів є орієнтовними.