# Provoz

- Nezatěžujte elektronářadí natolik, aby se zastavilo.

- Před každou prací na elektrickém nářadí (např. údržba, výměna nástroje atd.) z něj vyjměte akumulátor. Při neúmyslném stisknutí vypínače hrozí nebezpečí poranění.

- Pozor při řezání drážek do nosných zdí, viz část „Upozornění ke statice“.

- Obrobek upněte, pokud neleží bezpečně působením vlastní hmotnosti.

- Po velkém zatížení nechte elektronářadí ještě několik minut běžet naprázdno, aby nástroj vychladl.

- Elektronářadí nepoužívejte s dělicím brusným stojanem.

- Nedotýkejte se brusných a rozbrušovacích kotoučů, dokud nevychladnou. Kotouče se při práci silně zahřívají.

Pracovní pokyny
Uvedení do provozu