# Tekniske data

Vinkelsliper |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Nominell spenning | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Nominelt turtallA) | o/min | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Turtallinnstillingsområde | o/min | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
Maks. slipeskive-/gummislipeskivediameter | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Slipespindelgjenger |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Maks. gjengelengde på slipespindelen | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Tilbakeslagsutkobling |  | ● | ● | ● | ●
Gjenstartbeskyttelse |  | ● | ● | ● | ●
Utløpsbrems |  | ● | ● | ● | ●
Utkobling ved slag |  | ● | ● | ● | ●
Turtallsinnstilling |  | – | – | ● | ●
VektB) | kg | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Kompatible batterier |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Anbefalte batterier |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah
Anbefalte ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Målt ved 20−25 °C med batteri ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  Avhengig av batteriet (5), vernedekselet ((11), (10), (12)) og ekstrahåndtaket ((8), (7)) som brukes

C)

  begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.