# Drift

- Belasta inte elverktyget så mycket att det stannar.

- Ta ut batteriet ur elverktyget innan alla arbeten på det (t.ex. underhåll, verktygsbyte, osv.). Om strömbrytaren oavsiktligt påverkas finns risk för personskada.

- Var försiktig vid spårning i bärande väggar. Se avsnittet "Information om statiken".

- Spänn upp arbetsstycket, såvida det inte ligger säkert på grund av sin egenvikt.

- Om elverktyget använts under hög belastning, låt det gå några minuter på tomgång för avkylning av tillsatsverktyget.

- Elverktyget får inte användas med ett kapbord.

- Rör inte slip- och kapskivorna innan de svalnat. Skivorna blir mycket heta vid arbetet.

Arbetsanvisningar
Driftstart