# Megengedett csiszolószerszámok

A használati útmutatóban megnevezett összes csiszolószerszámot lehet használni.

Az alkalmazásra kerülő csiszolószerszámok megengedett fordulatszámának [perc-1], illetve kerületi sebességének legalábbis el kell érnie az alábbi táblázatban megadott értékeket.

Ezért vegye tekintetbe a csiszolószerszám címkéjén megadott megengedett fordulatszámot, illetve kerületi sebességet.

| max. [mm] | [mm] | [°] |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
| D | b | s | d | α | [perc-1] | [m/s]
| 115 125 | 7,2 7,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 9000 9000 | 80 80
| 115 125 | 4,2 4,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 9000 9000 | 80 80
| 115 125 | – – | – – | – – | – – | 9000 9000 | 80 80
| 75 | 30 | – | M 14 | – | 9000 | 80
| 115 115 125 125 | 24 19 24 19 | – – – – | M 14 22,2 M 14 22,2 | – – – – | 9000 9000 9000 9000 | 80 80 80 80
| 115 125 | – – | – – | M 14 M 14 | – – | 9000 9000 | 80 80
| 83 | – | – | M 14 | – | 9000 | 80
| 115 125 | 6 6 | 10 10 | 22,2 22,2 | > 0 > 0 | 9000 9000 | 80 80