# البيانات الفنية

المجلخة الزاوية |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
الجهد الاسمي | فلط= | ‎18 | ‎18 | ‎18 | ‎18
عدد اللفات الاسميA) | لفة/دقيقة | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
نطاق ضبط عدد اللفات | لفة/دقيقة | – | – | 3000–9000‏ | 3000–9000‏
أقصى قطر لقرص التجليخ/صحن التجليخ المطاطي | مم | 115 | 125 | 115 | 125
لولب محور دوران الجلاخة |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
أقصى طول للولب محور دوران الجلاخة | مم | 22 | 22 | 22 | 22
خاصية الإيقاف بسبب الصدمات الارتدادية |  | ● | ● | ● | ●
واقية إعادة التشغيل |  | ● | ● | ● | ●
مكبح إنهاء الدوران |  | ● | ● | ● | ●
وظيفة الفصل عند الارتطام |  | ● | ● | ● | ●
ضبط عدد اللفات مسبقًا |  | – | – | ● | ●
الوزنB) | كجم | 2,0–3,3‏ | 2,0–3,3‏ | 2,0–3,3‏ | 2,0–3,3‏
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35‏ | 0 ... +35‏ | 0 ... +35‏ | 0 ... +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التشغيلC) وعند التخزين | °م | –20 ... +50‏ | –20 ... +50‏ | –20 ... +50‏ | –20 ... +50‏
المراكم المتوافقة |  | GBA 18V... ProCORE18V...‎ | GBA 18V... ProCORE18V...‎ | GBA 18V... ProCORE18V...‎ | GBA 18V... ProCORE18V...‎
المراكم الموصى بها |  | GBA 18V...‎‏ ≥ 4.0 أمبير ساعة ProCORE18V...‎‏ ≥ 4.0 أمبير ساعة | GBA 18V...‎‏ ≥ 4.0 أمبير ساعة ProCORE18V...‎‏ ≥ 4.0 أمبير ساعة | GBA 18V...‎‏ ≥ 4.0 أمبير ساعة ProCORE18V...‎‏ ≥ 4.0 أمبير ساعة | GBA 18V...‎‏ ≥ 4.0 أمبير ساعة ProCORE18V...‎‏ ≥ 4.0 أمبير ساعة
أجهزة الشحن الموصى بها |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎ | GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎ | GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎ | GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎

A)

  مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم ProCORE18V 12.0Ah

B)

  تبعًا للمركم المستخدم (5) وغطاء الوقاية المستخدم ((11), (10), (12)) والمقبض الإضافي المستخدم ((8), (7))

C)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.