# Caractéristiques ‌techniques

Meuleuse angulaire |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Tension nominale | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Régime nominalA) | tr/min | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000
Plage de réglage de vitesses de rotation | tr/min | – | – | 3 000–9 000 | 3 000–9 000
Diamètre max. du disque/plateau support caoutchouc | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Filetage de la broche d’entraînement |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Longueur de filetage max. de la broche | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Arrêt en cas de rebond (KickBack Control) |  | ● | ● | ● | ●
Protection anti-redémarrage |  | ● | ● | ● | ●
Frein d’arrêt immédiat |  | ● | ● | ● | ●
Protection en cas de chute (Drop Control) |  | ● | ● | ● | ●
Présélection de vitesse de rotation |  | – | – | ● | ●
PoidsB) | kg | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Batteries compatibles |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Batteries recommandées |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah
Chargeurs recommandés |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mesuré à 20−25 °C avec accu ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  Dépend de l’accu utilisé (5), du capot de protection utilisé ((11), (10), (12)) et de la poignée supplémentaire utilisée ((8), (7))

C)

  performances réduites à des températures < 0 °C

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.