# In- en uitschakelen

Aanwijzing: Ontgrendel de aan/uit-schakelaar (8) door de inschakelblokkering (9) in de richting naar boven te schuiven (zie afbeelding D).

Druk voor ingebruikname van het elektrische gereedschap op de aan/uit-schakelaar (8) en houd deze ingedrukt.

De werklamp (10) brandt bij iets of helemaal ingedrukte aan/uit-schakelaar (8) en hiermee kan bij ongunstige lichtomstandigheden het werkbereik verlicht worden.

Om het elektrische gereedschap uit te schakelen, laat u de aan/uit-schakelaar (8) los.

Aanwijzing: Vergrendel de aan/uit-schakelaar (8) nadat het werk voltooid is, door de inschakelblokkering (9) in de richting naar onder te schuiven (zie afbeelding D).