# Технически данни

Акумулаторен винтовърт с тресчотка |  | GRC 18V-60
--- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 JN8 0..‎
Номинално напрежение | V= | 18
Обороти на празен ходA) | min–1 | 400
Макс. въртящ моментA) | Nm | 60
Макс. диаметър на винтове | mm | M12
Гнездо за работен инструмент |  | ∎ 3/8"
ТеглоB) | kg | 1,3–2,4
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35
Разрешена температура на околната среда при работаC) и при складиране | °C | –20 ... +50
Препоръчителни акумулаторни батерии |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Препоръчителни зарядни устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия GBA 18V 2.0Ah.

B)

  Измерено с GBA 18V 1.5Ah и GBA 18V 12Ah.

C)

  ограничена производителност при температури под < 0 °C

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.