# Namještanje smjera okretanja (vidjeti sliku B)

- Glava račvastog izvijača i preklopka smjera rotacije mogu postati vrući tijekom rada. Postoji opasnost od opeklina u slučaju kontakta. Ostavite da se račvasti izvijač ohladi.

Preklopkom smjera rotacije (2) možete pro‌mije‌niti smjer rotacije električnog alata. Kod pritis‌nutog prekidača za uključivanje/is‌ključi‌vanje (8) to ipak nije moguće.

Okretanje udesno: Za uvrtanje vijaka i pritezanje matica okrenite preklopku smjera rotacije (2) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

Okretanje ulijevo: Za otpuštanje odn. odvrtanje vijaka i matica okrenite preklopku smjera rotacije (2) u smjeru kazaljke na satu.